Ejercicios 1. Direccionamiento IP

1. C 🡪 255.255.255.240
2. B 🡪 255.255.248.0 y E 🡪 255.255.224.0
3. D 🡪 172.16.63.51
4. a, c, e.
5. C 🡪 128 subredes con 510 host en cada una.
6. B 🡪 21
7. D 🡪 . Dirección de subred 192.168.85.128, dirección de broadcast 192.168.85.191
8. D 🡪 255.255.254.0

Ejercicios 2. Direccionamiento IP

1. A🡪 192.141.27.33, B 🡪 192.141.27.112 y C 🡪192.141.27.119
2. NINGUNA OPCIÓN 🡪 14 subredes y 14 nodos
3. D 🡪 128 – 191
4. B 🡪 172.16.255.255