|  |  |
| --- | --- |
| 001 | 1137 |
| 002 | 5138 |
| 003 | 3139 |
| 004 | 2142 |
| 005 | 1140 |
| 006 | 5141 |
| 007 | 2143 |
| 008 | 5142 |
| 009 | 2144 |
| 010 |  |

A \* B + C – D \* E

1 – carga AC desde memoria

2 – Almacena AC en memoria

3 - Sumar al AC de memoria

4 – Restar al AC de memoria

5 – Multiplicar al AC de memoria

6 – Dividir al AC de memoria

DATOS PROGRAMA

|  |  |
| --- | --- |
| 137 | 000A |
| 138 | 000B |
| 139 | 000C |
| 140 | 000D |
| 141 | 000E |
| 142 |  |
| 143 |  |
| 144 |  |